|  |
| --- |
| **ASANSÖR KULLANMA TALİMATI** |
| * 12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaade etmeyin. |
| * Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın. |
| * Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin. |
| * Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunulmayın. |
| * Kapıların mutat şeklin dışında açmaya veya kapanmaya zorlamayın. |
| * Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın. |
| * Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır. |
| * Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın. |
| * Kapı camını kırarak içinden çıkmaya çalışmayın |
| * (Varsa) Kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtama işlemi yapıldığında açılabilir. |
| * Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun. |
| * Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın. |
| * Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı Firmanın talimatlarına uyun. |
| * Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahalelerine müsaade etmeyin. |
| * Unutmayın ! Asansörde meydana gelen kazların çoğunluğu yanlış KULLANMA - KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir. |